电气火灾综合治理自查检查表

单位名称： 检查时间：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **检 查 内 容** | **检查情况** | **发现的问题** | **整改时间** |
| **家庭**  **用电**  **安全** | 1、户内配电盘内不应存放可燃物，应有断路保护装置，保护装置进出线端子连接应牢固，电线端部绝缘无老化现象。不应使用铁丝、铜丝等代替保险丝。 |  |  |  |
| 2、电线、开关、插座、家用电器应选用合格产品，不应超过使用年限。 |  |  |  |
| 3、开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施。 |  |  |  |
| 4、使用移动插座取电时，用电负荷应与既有电气线路安全负荷相匹配，不应随意拉接电线。 |  |  |  |
| **家庭**  **用电**  **安全** | 5、电热器具（设备）及大功率电器应与可燃物品保持安全距离，不应被可燃物覆盖。 |  |  |  |
|  | 6、家用电器（ 冰箱等常用设备除外）不应长时间用电处于待机状态，应养成人走断电的习惯。 |  |  |  |
| 7、不应将电动车违规停放在楼梯间、走道、门厅等建筑公共区域，或违规私拉乱接电气线路给电动车充电。 |  |  |  |
| 8、掌握电气火灾预防和扑救方法。 |  |  |  |
| 9、更换或新增电器设备时，应根据实际负荷重新校对，布置电气线路并设置电气安全保护装置。 |  |  |  |

检查人员（签字）： 被检查单位人员（签字）：